# REGULAMIN

**KORZYSTANIA Z WINDY W BUDYNKU KOŚCIELNA 11 W SŁAWKOWIE**

§1.

1. Korzystanie z windy dostępne jest dla każdego uprawnionego na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2. Uprawnieni do korzystania z widny są Petenci, Podopieczni oraz Pracownicy budynku.

§2.

1. Winda służy do transportu osób.
2. Należy przestrzegać dopuszczalnego ciężaru personalnego. Wskutek przeładowania windy może dojść do jej zatrzymania.

§3.

1. Do wezwania windy służy zewnętrzna skrzynka sterownicza znajdująca się przy każdym punkcie postojowym obok drzwi.
2. Skrzynka sterownicza wyposażona jest w przyciski „góra”, „dół”. Należy wciskać wyłącznie przycisk dla pożądanego kierunku. Wciskanie obu przycisków nie przyśpiesza wezwania windy.
3. Przycisk „w górę” naciskamy, gdy chcemy pojechać na wyższą kondygnację budynku, przycisk „w dół” naciskamy, jeśli chcemy jechać na piętro niższe.
4. Naciskaniem przycisków w sposób odmienny niż powyższy, narażamy innych użytkowników budynku na wydłużoną podróż i niepotrzebne dodatkowe oczekiwanie. Sami też zwiększamy czas, w którym znajdziemy się na żądanym piętrze.
5. Po zaakceptowaniu polecenia przez sterowanie zapala się lampka potwierdzenia.
6. W miejscu położenia windy strzałki sygnalizują dalsza jazdę i kierunek.
7. Po dojechaniu do punktu postoju zapala się lampka potwierdzenia.
8. Po dojechaniu do docelowego miejsca postoju automatycznie otwierają się drzwi i pozostają one otwarte przez ustawiony czas, po czym zamykają się one samoczynnie.

§4.

1. Po wejściu do kabiny windy należy wybrać pożądane piętro w wewnętrznej skrzynce sterowniczej.
2. Przyciski piętrowe służą do wyboru docelowego punktu postoju.
3. Zamknięcie drzwi przystankowych i kabinowych nastąpi samoczynnie i nie należy ich domykać ani blokować przy zamykaniu**.**
4. Przycisk < | > służy do ponownego otwarcia drzwi podczas postoju dźwigu na przystanku.
5. Włącznik drzwi służy do przerwania zamykania drzwi. Drzwi zatrzymują się i otwierają. Po upływie ustawionego czasu drzwi zamykają się ponownie.
6. Przycisk alarmowy służy do obsługi akustycznej instalacji alarmowej.
7. Zabrania się samodzielnych prób otwarcia lub wyważenia drzwi, ponieważ grozi to powstaniem wypadku lub trwałym kalectwem.
8. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z dźwigu tylko pod opieką osób dorosłych.
9. W przypadku braku wezwania lub dyspozycji oświetlenie w kabinie windy ulega wyłączeniu po około 20 sekundach.

§5.

W przypadku, gdy kabina zatrzyma się pomiędzy przystankami i nie daje się ponownie uruchomić, należy użyć przyciski „alarm” w celu wezwania pomocy i oczekiwać na połączenie ze służbami ratunkowymi.

§6.

Winda nie posiada opcji awaryjnego zjazdu w przypadku zaniku zasilania..

§7.

1. W przypadku przejazdu na ostatnie piętro, należy wejść do windy w pierwszej kolejności i stanąć blisko tylnej ściany.
2. Gdy na kolejnych kondygnacjach wsiadają nowe osoby, w miarę zbliżania się windy do naszego pietra , należy przesuwać się stopniowo bliżej wyjścia.
3. Gdy pełna winda dojedzie na ostatnie piętro, jako pierwsze powinny wyjść osoby stojące najbliżej wyjścia.
4. Gdy winda jest zatłoczona, a stoimy przy samych drzwiach, to mimo to iż nie jest to nasze piętro, należy wysiąść by ułatwić wyjście innym osobom.

§8.

W windzie zabrania się w szczególności:

* + palenia papierosów, picia alkoholu,
  + używania ognia,
  + wyrzucania śmieci,
  + przewożenia rzeczy wielkogabarytowych oraz rowerów,
  + zwierząt.

§9.

Należy zachować szczególną ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu, aby nie uszkodzić obicia windy.

§10.

1. W razie pożaru nie wolno korzystać z windy, gdyż płomienie mogą uszkodzić zasilanie, przez co osoba znajdująca się wewnątrz, może utknąć w kabinie.
2. Właściwą zasadą postępowania podczas pożaru jest poruszanie się w dół klatką schodową i schodami.
3. W razie pożaru windę należy sprowadzić na parter, upewnić się czy jest ona pusta.
4. W przypadku zatrzaśnięcia osoby w kabinie windy należy włączyć przycisk alarmu i zadzwonić pod numer alarmowy podany w windzie.

§11**.**

Nie należy używać windy, gdy:

* + kabina windy rusza, mimo że drzwi kabiny windy są jeszcze otwarte,
  + ma miejsce awaria urządzenia alarmowego,
  + hamulec awaryjny lub włącznik drzwi nie funkcjonuje,
  + brak funkcji guzików wewnętrznych i zewnętrznych (zacięcia),
  + zniszczono panel sterowniczy windy (np. wskutek aktu wandalizmu), co może zagrażać należytemu funkcjonowaniu windy,
  + brak pełnej funkcji otwierania windy.

O zauważonych nieprawidłowościach w pracach dźwigu należy poinformować administrację budynku lub dzwonić pod numer podany w windzie

§12.

Należy przestrzegać uwag bezpieczeństwa i uwag dotyczących zagrożeń zamieszczonych na windzie.

§13.

Pomiędzy przednim skrzydłem drzwiowym, a ościeżnicą bądź pomiędzy skrzydłami drzwiowymi znajduje się szpara o maks. szerokości 6 mm.

W tych punktach może dojść do zmiażdżenia palców bądź wciągnięciem ubrania lub przedmiotów podczas otwierania drzwi. Należy zachować odpowiedni odstęp do drzwi.

§14.

Podczas wsiadania do lub wysiadania z windy należy natychmiast cofnąć się od drzwi, bowiem zamykają się one samoczynnie.